#N canvas 699 112 645 641 10;
#X msg 202 147 listen 0;
#X text 266 125 listen message to set or change port;
#X text 262 147 (0 or negative number to close);
#X obj 198 211 oscparse;
#X obj 198 182 netreceive -u -b;
#X obj 250 236 route list;
#X obj 99 248 list length;
#X floatatom 99 270 5 0 0 0 - - -;
#X obj 250 260 print lister;
#X msg 183 125 listen 8800;
#X obj 198 286 list split 3;
#X obj 316 394 route slider1 slider2 slider3 slider4;
#X floatatom 370 428 5 0 0 0 - - -;
#X obj 198 311 list trim;
#X obj 198 341 route oscControl;
#X floatatom 425 428 5 0 0 0 - - -;
#X floatatom 480 428 5 0 0 0 - - -;
#X floatatom 316 428 5 0 0 0 - - -;
#X floatatom 535 428 5 0 0 0 - - -;
#X obj 107 395 route toggle1 toggle2 toggle3;
#X obj 107 427 tgl 25 0 empty empty empty 17 7 0 10 -261234 -1 -1 0
1;
#X obj 164 427 tgl 25 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262130 -1 -1 0
1;
#X obj 221 426 tgl 25 0 empty empty empty 17 7 0 10 -204800 -1 -1 0
1;
#X text 134 21 This Pd patch is designed to reseive data sent from
the oscController app for Android;
#X connect 0 0 4 0;
#X connect 3 0 6 0;
#X connect 3 0 5 0;
#X connect 3 0 10 0;
#X connect 4 0 3 0;
#X connect 5 0 8 0;
#X connect 6 0 7 0;
#X connect 9 0 4 0;
#X connect 10 0 13 0;
#X connect 11 0 17 0;
#X connect 11 1 12 0;
#X connect 11 2 15 0;
#X connect 11 3 16 0;
#X connect 11 4 18 0;
#X connect 13 0 14 0;
#X connect 14 0 11 0;
#X connect 14 0 19 0;
#X connect 19 0 20 0;
#X connect 19 1 21 0;
#X connect 19 2 22 0;
